

Benutzerhandbuch

# Ausführung eines Programmes

Über den Menüpunkt „Datei“ -> „Lade Datei“, kann eine .LST-Datei geöffnet werden. Diese wird in das Programm geladen und kann anschließend getestet und Debuggt werden.

# Standartfunktionen für das Debuggen


Mit den Buttons „Start“ wird das Programm bis zu dem nächsten Fehler oder dem nächsten Breakpoint ausgeführt. Die Funktion „Stop“ beendet die Befehlsausführung. „Step“ den nächsten Befehl aus. „Reset“ führt einen „Power-Up“-Reset durch.

# Breakpoints


Durch Klicken auf einer Zeile in der Tabelle „Code“ kann ein Breakpoint gesetzt bzw. gelöscht werden. Der Breakpoint wird dabei ausführbaren Code gesetzt. Breakpoints stoppen die aktuelle Befehlsausführung.

# Zugriff auf den Speicher


Durch Klicken auf eine Zelle in der Tabelle „Memory“, kann der Arbeitsspeicher geändert werden. In dieser Tabelle werden außerdem die aktuellen Werte aller Ram-Speicherstellen angezeigt. Die Tabelle unterhalb zeigt eine bitweise Darstellung für die IO-Pins. Die einzelne Bits lassen sich ebenfalls mit einem Klick ändern. Im mittleren Bereich des Fensters werden Sonderregister angezeigt. Dort kann auch das W-Register sowie die Laufzeit ausgelesen und verändert werden.



# Watchdog

Der Watchdog kann über das Menü „Optionen“ -> „Watchdog“ aktiviert bzw. deaktiviert werden.

# Taktrate ändern

Die Taktrate kann über das Menu „Optionen“ -> „Taktrate“ geändert werden. Zur Auswahl steht die Maximale Geschwindigkeit von 10MHz, die Standartgeschwindigkeit von 4MHz, sowie 400kHz und 40kHz.